Приложение 4

к [правилам](#sub100) организации и

проведения закупа лекарственных

средств, медицинских изделий и

специализированных лечебных

продуктов в рамках гарантированного

объема бесплатной медицинской

помощи, дополнительного объема

медицинской помощи для лиц,

содержащихся в следственных

изоляторах и учреждениях уголовно-

исполнительной (пенитенциарной)

системы, за счет бюджетных средств

и (или) в системе обязательного

социального медицинского страхования,

фармацевтических услуг

 Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений 03.10.2023

Заказчик и организатор закупа – ГКП на ПХВ «Текелийская городская больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу», Республика Казахстан, область Жетісу, г. Текели ул. Тауелсыздык 25

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование (ЛС-МНН(ТН – при индивидуальной непереносимости), МИ) их краткая характеристика** | **Ед. изм.** | **объем закупа** | **цена** | **Сумма** | **Место поставки** |
|  | Ростомер медицниский Каркас ростомера изготовлен из стального профиля и листовой стали с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами.Платформа - из листовой стали.Стульчик - с ножками из стальной круглой трубы и сидением из листовой стали.Ростомер имеет две шкалы для измерения роста сидя и стоя. Шкала проградуирована в мм - от 200мм до 2100мм.Комплектуется бегунком с фиксатором. **Длина:** 440мм**Ширина:** 530мм**Высота:** 2170мм**Высота измерений:** от 200мм до 2100ммПредоставляется вместе с поверкой. | шт | 5 | 53000 | 265000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |
|  | * Весы с автономным питанием и выносным пультом управления на гибкой связи
* Благодаря встроенному аккумулятору обеспечивается автономная работа весов до 56 часов
* Допускается санобработка весов (дезинфекция и облучение кварцем)
* В комплектацию входит резиновый коврик
* С поверкой

Габаритные размеры платформы (ШхГхВ), мм 520х395х95 Размер весовой платформы (ШхГ), мм 520х395 Максимальная нагрузка 200 килограмм | шт | 5 | 77000 | 385000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |
|  | Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет предназначены для взвешивания и измерения роста новорожденных и детей в возрасте до 1,5 лет в родильных и детских отделениях больниц, поликлиник и центров реанимаций педиатрического профиля, в яслях и других детских учреждениях, в быту. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕСОВ автоматический вывод на дисплей информации о массе взвешиваемого человека (груза) до 15 кг;* измерение роста от 0,40 до 0,80 м;
* выборка массы тары (дополнительных принадлежностей);
* весы позволяют сохранять в памяти весов результат последнего взвешивания, выводить на табло индикации разность показаний веса имеющегося и ранее зафиксированного;
* весы имеют сигнализацию при разрядке аккумулятора, при нагружении весов более 15 кг;
* питание от аккумулятора и от сети 220 В через сетевой адаптер 12 В;
* экономный режим работы;
* работают при температуре от (+10) до (+35) ºС;
* жидкокристаллическая индикация.

Предоставляется вместе с поверкой. | шт | 5 | 77000 | 385000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |
|  | 1. Стационарный бесконтактный термометр
2. С штативом стойкой
3. Голосовым оповещением на русском
4. Пропускная способность до 60 чел./мин
5. Скорость измерения температуры менее 0,5 сек.
6. Работа от сети, аккумуляторной батареи или обычных батареек типа ААА
7. Громкий сигнал тревоги, в случае фиксации высокой температуры.

Предоставляется вместе с поверкой. | шт | 5 | 6000 | 30000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |

Сроки и условия поставки **в течении 15 календарных дней по заявке заказчика** Место представления (приема) документов ГКП на ПХВ «Текелийская городская больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу», Республика Казахстан, область Жетісу, г. Текели ул. Тауелсыздык 25- администрация – бухгалтерия окончательный срок подачи ценовых предложений–10**.10.2023 г. 10** часов 00 минут.

Дата и время рассмотрения ценовых предложений-10.10.**2023** год в 10 часов 10 минут