Приложение 4

к [правилам](#sub100) организации и

проведения закупа лекарственных

средств, медицинских изделий и

специализированных лечебных

продуктов в рамках гарантированного

объема бесплатной медицинской

помощи, дополнительного объема

медицинской помощи для лиц,

содержащихся в следственных

изоляторах и учреждениях уголовно-

исполнительной (пенитенциарной)

системы, за счет бюджетных средств

и (или) в системе обязательного

социального медицинского страхования,

фармацевтических услуг

 Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений 13.11.2023

Заказчик и организатор закупа – ГКП на ПХВ «Текелийская городская больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу», Республика Казахстан, область Жетісу, г. Текели ул. Тауелсыздык 25

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование (ЛС-МНН(ТН – при индивидуальной непереносимости), МИ) их краткая характеристика** | **Ед. изм.** | **объем закупа** | **цена** | **Сумма** | **Место поставки** |
|  | Ростомер для взрослых предназначен для измерения роста человека стоя в поликлиниках, больницах, санаториях, диспансерах, саунах и массажных кабинетах.  Технические характеристики:   1. Размер: 400х400х2000   Высота: 2000  Глубина: 450  Ширина : 480  2 Каркас: Стойка выполнена из профильной трубы 40\*20 мм и 50\*25 мм, полимерно-порошковое покрытие с нанесением миллиметровой шкалой.  Стойка имеет подвижную планку. Шкала выполнена типографским способом, ламинирована.  3. Основание ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4-2,00 мм.  4.Упаковка стандартная, стрейч пленка. воздушно пузырчатаяпленка**.**Предоставляется вместе с поверкой. | шт | 5 | 53000 | 265000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |
|  | Весы медицинские для взвешивания людей позволяют определять и контролировать вес тела с необходимой для врачей точностью. Электронные медицинские весы предназначены для взвешивания людей весом не более 200 кг в медицинских, спортивных и оздоровительных учреждениях. Медицинские весы зарегистрированы в Минздраве РФ и имеют все необходимые сертификаты и заключения. Простота эксплуатации; Большой LCD-индикатор с тремя режимами фоновой подсветки; Работа от встроенного аккумулятора до 56 часов; Оперативность и наглядность результатов измерений; Электронная и механическая защита от случайных перегрузок; Брызгозащитное исполнение; Работа в условиях повышенной влажности; Допускается санобработка (дезинфекция и обработка кварцем). Технические характеристики: Максимальная нагрузка, кг - 200 Минимальная нагрузка, кг -0,2 Дискретность отсчета, г -10/20/50 Диапазон тарирования, кг -50 Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм -520х395х800 Размер весовой платформы (ШхГ), мм -520х395  Предоставляется вместе с поверкой. | шт | 5 | 144000 | 720000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |
|  | 1. Стационарный бесконтактный термометр 2. С штативом стойкой 3. Голосовым оповещением на русском 4. Пропускная способность до 60 чел./мин 5. Скорость измерения температуры менее 0,5 сек. 6. Работа от сети, аккумуляторной батареи или обычных батареек типа ААА 7. Громкий сигнал тревоги, в случае фиксации высокой температуры.   Предоставляется вместе с поверкой. | шт | 5 | 13000 | 65000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |

Сроки и условия поставки **в течении 15 календарных дней по заявке заказчика** Место представления (приема) документов ГКП на ПХВ «Текелийская городская больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу», Республика Казахстан, область Жетісу, г. Текели ул. Тауелсыздык 25- администрация – бухгалтерия окончательный срок подачи ценовых предложений–20**.11.2023 г. 10** часов 00 минут.

Дата и время рассмотрения ценовых предложений-20.11.**2023** год в 10 часов 10 минут